 [Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com](https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Местоположение (отдел/проект):**  |  | **Оценка №** |  |
| **Провел:** |  | **Дата:** |  | **Пересмотр оценки риска** |  |
| **Проверено:** |  | **Дата:** |  | **Дата следующего обзора** |  |
| **ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **Работа на высоте (применимо к RA № 5, 6, 9 и 26)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АНАЛИЗ РИСКОВ** |  **ВЕРОЯТНОСТЬ(L) X СЕВЕРНОСТЬ(S) = РИСК(R)** | **РЕЙТИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКА** |
| **ВЕРОЯТНОСТЬ** | **ЦЕНИТЬ** | **СЕРЬЕЗНОСТЬ** | **ЦЕНИТЬ** |  | **СЕРЬЕЗНОСТЬ** |
| **ВЕРОЯТНОСТЬ** | 3 | 2 | 1 | **Оценка риска** | **Рейтинг** | **Что делать?** |
| Маловероятно | **1** | Незначительный | **1** | **3** | **9** | **6** | **3** | **6 – 9** | Высокий(H) | Требуется немедленное внимание и действие. Необходимо рассмотреть вопрос об устранении или изменении деятельности. (Остановить работу.) |
| Вероятный  | **2** | Умеренный | **2** | **2** | **6** | **4** | **2** | **3 – 4** | Средний(М) | Требуются конкретные процедуры мониторинга, должна быть указана ответственность руководства. Необходимо рассмотреть, что можно сделать для устранения риска, чтобы предотвратить любые негативные последствия. |
| Частый  | **3** | Катастрофический | **3** | **1** | **3** | **2** | **1** | **1 – 2** | Низкий(L) | Управляйте посредством рутинных процедур.Можно продолжить деятельность, как запланировано. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет. | Опасность | Риск | Существующий контроль | Анализ риска (существующий контроль) | 1-я оценка. | Требуются дополнительные меры контроля | Анализ риска (дополнительный контроль) | 2-йОценка. | Окончательная оценка |
| **Л** | **С** | **Р** | **Л** | **С** | **Р** |
| 1. | Использование стационарных и передвижных лесов | Множественные травмы тела из-за обрушения строительных лесов | 1. Обязательно проведите собрание по вопросам правильного использования лесов.
2. Убедитесь, что монтаж алюминиевых лесов выполняется в соответствии с инструкциями производителя.
3. Убедитесь, что монтаж/демонтаж лесов выполняется сертифицированным монтажником лесов.
4. Будут использоваться только леса с прикрепленной зеленой биркой, воздержитесь от использования лесов с красной биркой.
 | 1 | 3 | **3** | **М** | 1. Перед началом работы руководитель должен оценить работу на высоте независимо от высоты и рассмотреть возможность использования основных средств защиты от падения с высоты.
2. Руководитель должен оценить физическое состояние и компетентность лиц, назначаемых на работу, продолжительность работы и погодные условия.
 |  |  |  |  |  |
| 2. | Перемещение по платформе | Падение с высоты | Работники должны быть уверены, что надевают страховочную привязь для всего тела во время работы на высоте 2 м, а крюк страховочного троса надежно закреплен на жесткой стойке, достаточно прочной, чтобы выдерживать вес работающих людей. | 1 | 3 | **3** | **М** | Руководители рабочих участков должны контролировать рабочих и обеспечивать ношение ремней безопасности. |  |  |  |  |  |
| 3. | Использование лестницы (прямой и А-образной) | 1. Падение с высоты
2. Падение или опрокидывание лестницы
 | 1. Обязательно проведите собрание по инструментам, посвященное правильному использованию лестницы.
2. Работники должны обязательно проверить лестницу перед использованием.
* Масло или скользко на перекладинах
* Ступени и перила не расколоты и не сломаны.
* Ножки, замки клиньев и расширитель работают.
1. Работники должны быть уверены, что надевают страховочную привязь для всего тела во время работы на высоте 2 м, а крюк страховочного троса надежно закреплен на жесткой стойке, достаточно прочной, чтобы выдерживать вес работающих людей.
2. Убедитесь, что внизу назначены люди, которые будут держать лестницу, пока люди работают наверху.
 | 2 | 2 | **4** | **М** | 1. Перед началом работы руководитель должен оценить работу на высоте независимо от высоты и рассмотреть возможность использования основных средств защиты от падения с высоты.
2. Руководитель должен оценить физическое состояние и компетентность лиц, назначаемых на работу, продолжительность работы и погодные условия.
3. Работы, связанные с ограниченным обзором или огнеопасные работы, такие как сварка или кислородная резка, желательно не выполнять с лестницы. Предпочтение следует отдавать использованию временных рабочих платформ
 |  |  |  |  |  |
| 4. | Разливы и свободные материалы/инструменты | 1. Соскальзывать
2. Поездки
 | 1. Платформа должна содержаться в чистоте, порядке и без свободных материалов/инструментов. Разливы должны быть немедленно убраны с помощью абсорбирующих материалов, а все скользкие поверхности должны быть очищены и обезжирены.
2. Поддерживайте порядок на рабочем месте.
 | 2 | 2 | **4** | **М** | Руководители рабочих площадок должны контролировать соблюдение стандартов чистоты во время планового обхода и проводить уборку при необходимости. |  |  |  |  |  |
| 5. | Инструменты, оборудование и материалы с высоты. | Телесные повреждения у работающего внизу человека в результате случайного падения. | 1. Работники должны обеспечить безопасное и надежное размещение всех единиц оборудования и инструментов.
2. Никогда не кладите инструменты вблизи края рабочей платформы, если они не закреплены.
3. Работники должны обеспечить использование веревки или корзины для подъема материалов.
 | 2 | 2 | **4** | **М** | Руководители должны контролировать положение всех установок, инструментов и оборудования, чтобы гарантировать их безопасность и сохранность. |  |  |  |  |  |
| 6. | Летающие/воздушные частицы | Травма глаза | Работники должны использовать надлежащие средства защиты глаз для выполняемой работы, например, защитные очки при шлифовании, работе с химикатами и т. д. | 2 | 2 | **4** | **М** | Руководитель должен контролировать персонал во время планового обхода, чтобы убедиться, что сотрудники используют правильный тип СИЗ. |  |  |  |  |  |
| 7. | Удары по предметам, о которые ударяются установленные выступающие коммуникации | 1. Травма глаза
2. Травма головы.
 | Работники должны сохранять бдительность при перемещении по платформе и всегда носить каску и защитные очки, чтобы избежать травм головы. | 2 | 2 | **4** | **М** | Руководитель должен контролировать персонал во время планового обхода, чтобы убедиться, что сотрудники используют правильный тип СИЗ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |