**«Пешеходные и рабочие поверхности»**

**Основные Требования**

Чистота

• Все рабочие места, коридоры, склады, служебные помещения должны содержаться в чистоте и порядке, отвечать санитарным условиям.

• Полы в каждом помещении должны быть всегда чистыми и по возможности сухими. В случае если полы мокрые, необходимо иметь дренажную систему, а также решетки, коврики или возвышенные платформы.

• На полах, рабочих местах и в коридорах не должны находиться торчащие гвозди, щепки, осколки, доски.

**Проходы и коридоры**

• Проходы и коридоры не должны бы загромождены, должны быть в исправном состоянии, в них не должно быть ни каких нагромождений, создающих опасность для работы.

• Постоянные проходы и коридоры должны иметь соответствующие обозначения.

• Проходы в помещениях, в которых находится механическое погрузочное оборудование, должны быть широкими. Несоответствующая ширина прохода, а также не поддержание чистоты и порядка могут привести к получению травм работниками, повредить оборудование и материал, и ограничить выход при аварии.

**Крышки и Ограждения**

Крышки и/или ограждения защитят персонал от опасности, связанных с открытыми ямами, баками, канавами, траншеями и т.д.

**Несущая способность пола**

• Пределы номинальной нагрузки должны быть указаны на табличках и находится на видном месте.

• Незаконно размещать или разрешать размещать груз на пол или крышу здания, или на другую конструкцию, превышающий допустимый вес нагрузки на них.

**Защита от отверстий в полу**

• Стандартные поручни должны быть установлены по обеим открытым сторонам лестницы, за исключением входа на нее.

• На редко используемых лестницах, где не допустимо использование закрепленных поручней, защитное средство должно состоять из навесной крышки над отверстием и соответствующей конструкции со съемными поручнями на обеих сторонах за исключением входа на нее.

**•** «Стандартные поручни» состоят из верхнего и среднего поручня, и подпорок, номинальная высота по вертикали от верхнего поручня до пола (платформы, прохода или уровня рампы - 42 дюйма (1м). Номинальная высота среднего поручня - 21 дюйм (0.5м).

• Высота «стандартных настилов» по вертикали – 4 дюйма (0.1м), высота над уровнем пола – не больше ¼-дюйма (6.4мм).

• Лучше накрыть отверстия в поверхности, а не устанавливать поручни.

• В случае наличия отверстия в поверхности необходимо:

- Установить временные поручни,

- Или выделить человека, который бы предупреждал работающий персонал об этом отверстии.

• Независимо от высоты не огражденные поверхности, платформы, проходящие над или около оборудования, представляющего опасность, травильных или цинковальных резервуаров, обезжиривающих установок или др. подобных опасностей должны быть оснащены стандартными перилами и настилами.

• Каждая лестница, у которой 4 или более ступенек должна иметь стандартные поручни.

• Лестницы должны устанавливаться прочно или же они должны привязываться.

• Лестницы используются для доступа на крышу или другое какое-либо место. Лестницы должны быть выше точки опоры, по крайней мере, на 3 фута (1м).

• Верхушка складной лестницы не должна использоваться как ступенька

• Держитесь двумя руками за лестницу при подъеме или спуске по ней.

• Не допустимо работать на металлической лестнице вблизи электрического оборудования.

• При возможности основание лестницы должно быть установлено на такой высоте, чтобы горизонтальное расстояние от верхушки до основания составляла четверть рабочей длины лестницы.

• Работник всегда должен подниматься или спускаться лицом к лестнице.

• Не допустимо соединять короткие лестницы, чтобы сделать одну длинную.

• Лестницы не должны использоваться в горизонтальном положении в качестве подмостков или рабочих платформ.