**«Работа с тяжелыми техниками»**

Тяжелая техника, используемая в строительстве, часто является причиной возникновения опасных условий эксплуатации. Необходимо остерегаться любого движущегося оборудования, таких как грейдеры, дорожные катки, погрузчики, экскаваторы, краны, грузовики.

Просим Вас соблюдать следующие правила:

* Не предполагайте, что оператор видит Вас. Вы можете нанести себе травму или с Вами может произойти что-нибудь хуже.
* Не следует полагаться на то, что Вы услышите сигнал или гудок, оповещающий о приближении движущейся техники. Вы можете не услышать сигнал из-за шума на строительном участке.
* Если Вы видите, что техника движется в обратном направлении, освободите дорогу и оставайтесь на месте до тех пор, пока оператор закончит свой ход. Никогда не переходите дорогу за техникой, движущейся задним ходом. Вы можете споткнуться и попасть под технику.
* Остерегайтесь поворотного оборудования, таких как краны и экскаваторы. Часто случается такое, что существует точка защемления между оборудованием и каким-либо барьером, когда установка качается. Убедитесь в наличии достаточного количества пространства для того, чтобы рабочие могли пройти и что все пути открыты к выходу.
* Никогда не ходите возле движущейся техники. Оставайтесь на месте, в случае, если она скользит или поворачивается или качается груз. Никогда не стойте под грузом крана или подъемника.
* В случае, если Вы работаете возле техники, задействованной около линии электропередачи, не прикасайтесь к раме оборудования. Не забывайте о том, что всегда существует риск соприкносновения стрелы оборудования с линией электропередачи. В случае возможного возникновения такой опасности, всегда предупреждайте оператора или супервайзера и соблюдайте инструкции.

* Нельзя чистить, регулировать, смазывать или работать на оборудовании, находящемся в действии. Всегда останавливайте технику перед тем, как начинать работу на ней.